The following is a list of NI PXI modules, organized by driver, which could potentially be affected by the PXIe-1085 data caching issue:

**NI-DAQmx**: PXI-4461, PXI-6115, PXI-6120, PXI-6122, PXI-6123, PXI-6132, PXI-6133, PXI-6143, PXI-6220, PXI-6221, PXI-6224, PXI-6225, PXI-6229, PXI-6230, PXI-6232, PXI-6233, PXI-6236, PXI-6238, PXI-6239, PXI-6250, PXI-6254, PXI-6255, PXI-6280, PXI-6281, PXI-6284, PXI-6289, PXI-6711, PXI-6713, PXI-6722, PXI-6723, PXI-6733, PXI-6040E, PXI-6052E, PXI-6070E, PXI-6071E, PXI-6251, PXI-6259

**NI-FGEN:** PXI-5412, PXI-5421, PXI-5422, PXI-5441

**NI-FlexRIO:** PXI-7951, PXI-7952, PXI-7953, PXI-7954

**NI-HSDIO:** PXI-6541, PXI-6542, PXI-6551, PXI-6552, PXI-6561, PXI-6562

**NI-XNET:** PXI-8513, PXI-8513/2, PXI-8512, PXI-8512/2, PXI-8511, PXI-8511/2, PXI-8516

PXI-8517/2

**CANopen:** PXI-8531

**DeviceNet**:PXI-8532, PXI-8461/D

**NI-RFSA:** PXI-5600, PXI-5620

**NI-RFSG:** PXI-5650, PXI-5651, PXI-5652, PXI-5610

**NI-RIO:**  PXI-7854R, PXI-7853R, PXI-7852R, PXI-7851R, PXI-7842R, PXI-7841R

**NI-Sync:** PXI-6683(H)

**NI-5640R:** NI-5640R